**1. SORUMLULAR**

Ölçü ve modellerin protez kabul ve yenilenme kriterlerinin açıkça beyan edilip prosedüre uygun yapılmasının sağlamak üzere birim sorumluları ve tüm birim çalışanları sorumludur.

**2. UYGULAMA**

**2.1. HAREKETLİ PROTEZ**

**2.1.1.Ölçü Yenilenme Kriterleri**

♦ Yumuşak ve sert doku detaylarını iyi vermeyen,

♦ Üzerinde hava kabarcığı bulunan,

♦ Kan ve tükürükten arındırılmamış,

♦ Ölçü maddesi kaşıktan ayrılmış ya da herhangi bir maddesi kopmuş,

♦ Klinikte dezenfeksiyonu yapılmamış,

♦ Yapılması planlanan bölgede proteze ait tüm anatomik sınırları kapsamayan,

♦ Diş çekim yerleri iyileşmemiş,

♦ Süresinde kabul edilmeyen,

♦ Kole sınırları net olmayan ölçüler yenilenir.

**2.1.2.Ölçü Kabul Kriterleri**

♦ Yumuşak ve sert doku detaylarını iyi veren,

♦ Üzerinde hava kabarcığı bulunmayan,

♦ Kan ve tükürükten arındırılmış,

♦ Ölçü maddesi kaşıktan ayrılmamış ya da herhangi bir maddesi kopmamış,

♦ Klinikte dezenfeksiyonu yapılmış,

♦ Diş çekim yerleri iyileşmiş,

♦ Yapılması planlanan bölgede proteze ait tüm anatomik sınırları kapsayan,

♦ Kole sınırları net olan ölçüler kabul edilir.

**2.2. DIŞLI PROVA**

**2.2.1.Yenilenme Kriterleri**

♦ A hattı belirlenmemişse,

♦ Dezenfeksiyon kurallarına uyulmamışsa,

♦ Kapanış hatası varsa yenilenir.

**2.2.2.Kabul Kriterleri**

♦ A hattı belirlenmişse,

♦ Kapanış hatası yok,

♦ Dezenfeksiyon kurallarına uyulmuşsa kabul edilir.

**2.3. KAPANIŞ**

**2.3.1.Yenilenme Kriterleri**

♦ Mum duvarlar kaideye sabitlenmemişse,

♦ Orta hat, gülme hattı tespit edilmemişse,

♦ Diş rengi seçilmemişse,

♦ Kapanış hatası var,

♦ Dezenfeksiyonu yapılmamış,

♦ Parsiyel protezde rehber dişler tam kapanışta değil, iskelet kaide ve tırnakları yükseklik yapmış protezlerde aşama tekrarı yapılır.

**2.3.2.Kabul Kriterleri**

♦ Mum duvarlar kaideye sabitlenmişse,

♦ Orta hat, gülme hattı tespit edilmişse,

♦ Diş rengi seçilmişse,

♦ Kapanış hatası yok,

♦ Dezenfeksiyonu yapılmış,

♦ Parsiyel protezde rehber dişler tam kapanışta, iskelet kaide ve tırnakları yükseklik yapmamış protezler

**2.4. BİTİM**

**2.4.1.Yenilenme Kriterleri**

♦ Protez kaidesi cilalanmamış ve poröz olan,

♦ A hattı doğru şekil ve yerde hazırlanmamış,

♦ Tesviye sırasında tüberler protez sınırları içerisine alınmamış, kısa veya uzun hazırlanmış,

♦ Protez sınırları ölçü modeli doğru şekilde yansıtmayan (keskin, kalın kenar) ve protez üzerindeki

dişlerin yerinden oynadığı

♦ Sentrik kapanışı anormal yükselti yapmış,

♦ Frenilumlar doğru anatomik yapıda yapılmamış protezlerde ölçü yenilenir.

♦ Kabul Kriterleri

♦ Protez kaidesi cilalanmış ve poröz olmayan,

♦ A hattı doğru şekil ve yerde hazırlanmış,

♦ Tesviye sırasında tüberler protez sınırları içerisine alınmış, kısa veya uzun hazırlanmamış,

♦ Protez sınırlarının ölçü modeli doğru şekilde yansıtan (keskin, kalın kenarlı olmayan) ve protez üzerindeki dişlerin yerinden oynamadığı,

♦ Sentrik kapanışı normal yükselti yapmış,

♦ Frenilumlar doğru anatomik yapıda yapılmışsa protezler kabul edilir.

**2.5. SABİT PROTEZ**

**2.5.1.Ölçü Yenilenme Kriterleri**

♦ Yumuşak ve sert doku detaylarını iyi vermeyen,

♦ Üzerinde hava kabarcığı bulunan,

♦ Kan ve tükürükten arındırılmamış,

♦ Ölçü maddesi kaşıktan ayrılmış ya da herhangi bir maddesi kopmuş,

♦ Klinikte dezenfeksiyonu yapılmamış,

♦ Yapılması planlanan bölgede proteze ait tüm anatomik sınırları kapsamayan,

♦ Diş çekim yerleri iyileşmemiş,

♦ Süresinde kabul edilmeyen,

♦ Kole sınırları net olmayan ölçüler yenilenir.

**2.5.2.Ölçü Kabul Kriterleri**

♦ Yumuşak ve sert doku detaylarını iyi veren,

♦ Üzerinde hava kabarcığı bulunmayan,

♦ Kan ve tükürükten arındırılmış,

♦ Ölçü maddesi kaşıktan ayrılmamış yada herhangi bir maddesi kopmamış,

♦ Klinikte dezenfeksiyonu yapılmış,

♦ Diş çekim yerleri iyileşmiş,

♦ Yapılması planlanan bölgede proteze ait tüm anatomik sınırları kapsayan,

♦ Kole sınırları net olan ölçüler kabul edilir.