**1. SORUMLULAR**

Bu talimatın uygulanmasından Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli sorumludur.

**2. UYGULAMA ADIMLARI**

* Sterilizasyon rulo yuvasına yerleştirilir.
* Makinenin fişi prize takılır
* Yanda bulunan siyah “AÇMA- KAPAMA” düğmesine basılarak cihaz açılır.
* ”Sür” düğmesi kullanılarak sterilizasyon kağıt rulo makine içine sürülür.
* Cihazın sıcaklığına ulaşması için 3-5 dk. beklenir.
* Isınan cihaz ekranında İmalat Bilgisi tuşuna basılarak sterilizasyon kâğıt rulo boy ayarlaması yapılır. Değerler girildikten sonra kaydet tuşuna basılarak girilen değerler onaylanır.
* Sterilizasyon rulo boy değerleri
* 10-7,5 mm sterilizasyon kağıt rulo boy= 270 mm
* Sterilizasyon kağıt rulo tepsi boy= 450 mm
* Sterilizasyon kağıt rulo kaşık boy=200 mm
* Sterilizasyon kağıt rulo kulak boy=30