|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARKASI** |  | **SERİ NO** |  | **BAKIM PERİYODU: 6 AYLIK** |
| **MODELİ** |  | **KAPASİTESİ** |  |
| **KULLANIM YERİ**  |  | **YIL** |  |
| **KONTROL PARAMETRELERİ** |
| **1** | Bakıma başlamadan Kompresör durdurulacak. (kontrol panosundan şarteli off konumuna al) |
| **2** | Yağ seviyesi kontrol edilecek. |
| **3** | Yağ ve hava kaçak kontrolü yapılacak. |
| **4** | Pompa yağı değiştirilecek. |
| **5** | Eksoz filtresi değiştirilecek. |
| **6** | Hava filtresi değiştirilecek. |
| **7** | Kaplin plastiği değiştirilecek. |
| **8** | Radyatör basınçlı hava ile temizlenecek. |
| **9** | Tüm elektriksel bağlantılar ve elemanlar (kablolar, sigorta, şartel, kontaktör, röle, selenoid valfler vb.) kontrol edilecek. |
| **10** | Cihazın çalışması sırasında ses ve titreşim kontrolü yapılacak. |
| **11** | Cihaz bilgi ekranında uyarı yazısı ya da işareti var mı kontrol edilecek. Çalışma saati forma işlenecek. |
| **NOT:** Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ve yapılan işlemler açıklamalar/teknik rapor kısmına yazılacak. Teknik servis amirine ve üst yönetime bilgi verilecek. |
| **KONTROL DEĞERLERİ** |
| **Tarih - Saat** | **Motor Sıcaklığı** | **Çalışma Saati** | **Yağ Seviyesi** | **Kompresör Voltajı R/S/T** | **Kontrol Eden** | **Açıklamalar** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TEKNİK RAPOR** |
|  |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
| ……/…../……. ……/…../……. ……/…../…….Teknisyen/Tekniker İmza Teknik Birim Sorumlusu İmza Fakülte Sekreteri İmza |