1. **SORUMLULAR**

Kullanılmakta olan kurşun önlüklerin kırılma, katlanma gibi nedenlerle hasar görmemeleri için uygun bir biçimde muhafazasını sağlamak üzere birim radyasyon Sorumluları, Radyasyon güvenliği komitesi ve birim çalışanları sorumludur.

1. **UYGULAMA ADIMLARI**
	1. Radyoloji Sorumlu Teknisyeni/teknikeri tarafından fakültede ilgili birimlerde bulunan tüm kurşun önlüklerin envanteri çıkarılır.
	2. Radyoloji Sorumlu Diş Hekimi ve Radyoloji Sorumlu Teknisyeni/teknikeri, kullanılmakta olan kurşun önlüklerin kırılma, katlanma gibi sebeplerle hasar görmemeleri için kurşun önlüklerin uygun bir biçimde (düzgün ve katlanmayacak) muhafaza edilmesini temin etmek üzere gerekli çalışmaları yapar.
	3. Radyoloji Sorumlu Teknisyeni/teknikeri Radyasyon uygulaması yapılan tüm birimlerde bulunan kurşun önlüklerin yılda iki kez kontrolünü yapar ve yaptığı kontrolleri “**Kurşun Önlük Kontrol Formuna”** kaydeder. **2.4.** Yılda iki kez kurşun önlüklerin mevcut olan en büyük ebatta kasete tüm alanları X ışını ile görünür hale getirilebilecek şekilde direk grafi çekimleri yapılır veya uygun bir durumda Uzman Doktor gözetiminde skopi altında incelenir.
	4. Direkt Grafi çekimleri Radyoloji Sorumlu Uzman Hekimi tarafından kontrol edilir ve uygunluğu onaylanır.
	5. Radyoloji Sorumlu Diş Hekimi tarafından kurşun önlük inceleme sonuçları Kurşun Önlük Kontrol Formuna kaydedilir.